一、成品组装外围包括

X-DO10-RFID面膜外壳；4芯航空插头1个；6芯航空插头2个。

二、以下是航空插头与PCB板的接线说明

（2）、4芯航空插头接线（485总线和电源线）

芯脚1-红-VCC

芯脚2-白-485B

芯脚3-蓝-485A

芯脚4-黑-GND

**（接线颜色可能会不一致，但要保证航空插头芯脚号与PCB板上VCC、GND、485A、485B 焊盘相对应一致）**

（2）、6芯航空插头接线（灯塔段位线和地线）

第一个6芯航空插头

芯脚1-红-DO1

芯脚2-黄-DO2

芯脚3-绿-DO3

芯脚4-蓝-DO4

芯脚5-灰-DO5

芯脚6-黑-GND

第二个6芯航空插头

芯脚1-红-DO6

芯脚2-黄-DO7

芯脚3-绿-DO8

芯脚4-蓝-DO9

芯脚5-灰-DO10

芯脚6-黑-GND

**（接线颜色可能会不一致，但要保证航空插头芯脚号与PCB板上DO焊盘相对应一致）**

更改日期 2016.9.9 周渴望